第二届川渝住房城乡建设博览会重庆展馆及序馆场地搭建服务采购补遗（一）

各潜在投标人：

现将“第二届川渝住房城乡建设博览会重庆展馆及序馆场地搭建服务采购”竞争性磋商文件中需更改、更正的有关问题解释，以补遗形式告知你们。具体更正内容为：

一、现对磋商文件第三篇项目商务需求二、报价要求中分包一项目清单及清单单价最高限价作出调整，调整后的分包一项目清单详见附件1；

二、磋商文件第四篇磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止：二评审标准中分包一及分包二商务部分评分内容：企业实力“1.供应商具备市级会展行业协会颁发的展览工程等级证书，A级得4分，B级得2分，C级得1-分，不满足得0分。”现变更为“1.供应商具备中国展览馆协会颁发的展览工程等级证书，或重庆市会展行业协会颁发的展览工程等级证书，一级或A级得4分，二级或B级得2分，三级或C级得1分，不满足得0分。”

本次补遗通知作为竞争性磋商文件的组成部分，磋商文件如涉及上述内容的应作相应修改，若补遗与原磋商文件内容有不一致之处，应以补遗通知为准。

特此通知！

采购人：重庆市住房和城乡建设技术发展中心

（重庆市建筑节能中心）

采购代理机构：重庆市建标工程技术有限公司

2022年2月16日

附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、展示区制作部分** | | | | | | | |
| **序号** | **区域** | **器材名称** | **规格/型号** | **耗材/单位** | **数量** | **单位** | **单价最高限价（元）** |
| **（一）** | **基础架构** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **地台** | **基础地台** | **19\*14\*0.1** | **钢木结构** | **266** | **M**² | **53** |
| **2** | **铺阻燃板** |  |  | **266** | **M**² | **21.2** |
| **3** | **淋油板** |  |  | **266** | **M**² | **286.2** |
| **4** | **镜面不锈钢包边** |  | **折弯,2mm厚** | **64** | **米** | **106** |
| **5** | **TRUSS架** |  | **9\*4+14\*3+19\*2** |  | **126** | **米** | **127.2** |
| **6** | **造形门头** | **钢架基层** | **6\*1.5\*3** | **钢架造型** | **1** | **项** | **20140** |
| **7** | **透明屏** | **5.5\*1\*2+4\*1\*2+2.5\*1\*2+1.5\*1\*2** |  | **27** | **M**² | **1590** |
| **8** | **天花屏吊架** |  |  | **钢架喷漆+钢丝吊装** | **266** | **M**² | **127.2** |
| **9** | **天花吊顶屏** | **LED屏** | **1\*1\*72** |  | **72** | **M**² | **742** |
| **10** | **四周屏吊架** |  |  | **钢架喷漆+钢丝吊装** | **1** | **项** | **19080** |
| **11** | **四周屏吊架** | **LED屏** | **0.5\*3\*6+0.5\*4\*5** |  | **19** | **M**² | **742** |
| **12** | **正面发光字** | **重庆** | **H：100cm** | **铝合金边框发光字** | **200** | **cm** | **8.48** |
| **13** | **山水之城美丽之地** | **H：58cm** | **无边框发光字** | **464** | **cm** | **8.48** |
| **14** | **背面发光字** | **重庆** | **H：100cm** | **铝合金边框发光字** | **200** | **cm** | **8.48** |
| **15** | **山水之城美丽之地** | **H：58cm** | **无边框发光字** | **464** | **cm** | **8.48** |
| **16** | **侧面发光字** | **内陆开放高地、山清水秀美丽之地** | **H：50cm** | **无边框发光字2套** | **1400** | **cm** | **8.48** |
| **17** | **立体字** |  |  | **PVC字** | **15** | **套** | **530** |
| **18** | **正门口** | **地砖屏** | **3\*5** |  | **15** | **M**² | **742** |
| **19** | **主形象LED屏** |  |  | **24** | **M**² | **636** |
| **20** | **裸眼3D** |  | **钢架焊接** | **1** | **项** | **19080** |
| **21** |  | **LED屏** | **36** | **M**² | **742** |
| **（二）** | **各版板造型** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **楼宇装置** | **钢架焊接** |  | **钢架焊接** | **1** | **项** | **22535.6** |
| **2** | **LED屏** |  |  | **82** | **M**² | **742** |
| **3** | **川渝合作发光字** | **H：70cm** | **无边框发光字** | **280** | **cm** | **8.48** |
| **4** | **共建高品质生活宜居地发光字** | **H：20cm** | **无边框发光字** | **240** | **cm** | **8.48** |
| **5** | **艺术湾、智慧园** | **展板** | **木制作L0.6\*W12.36\*H3.5m** | **木制作基层+阻燃多层板+刮灰+打磨+面饰乳胶漆双面+发光灯带** | **43.3** | **M**² | **508.8** |
| **6** | **画面** |  | **UV彩印软膜卡布灯箱** | **20** | **M**² | **148.4** |
| **7** | **近者悦远者来发光字** | **H：40cm** | **无边框发光字** | **240** | **cm** | **8.48** |
| **8** | **拼接屏** |  | **46寸拼接屏** | **10** | **块** | **2332** |
| **9** | **枢纽港、科学城、长嘉汇** | **展板** | **木制作L0.6\*W19\*H3.5m** | **木制作基层+阻燃多层板+刮灰+打磨+面饰乳胶漆双面+发光灯带** | **66.5** | **M**² | **508.8** |
| **10** | **拼接屏** |  | **46寸拼接屏** | **4** | **块** | **2332** |
| **11** | **画面** |  | **UV彩印软膜卡布灯箱** | **40** | **M**² | **148.4** |
| **12** | **长嘉汇、广阳岛** | **展板** | **木制作L0.6\*W12.36\*H3.5m** | **木制作基层+阻燃多层板+刮灰+打磨+面饰乳胶漆双面+发光灯带** | **43.3** | **M**² | **508.8** |
| **13** | **画面** |  | **UV彩印软膜卡布灯箱** | **20** | **M**² | **148.4** |
| **14** | **拼接屏** |  | **46寸拼接屏** | **4** | **块** | **2332** |
| **15** | **沉浸体验** | **展板** | **木制作L0.2\*W11\*7m\*H3.5m** | **木制作基层+阻燃多层板+刮灰+打磨+面饰乳胶漆双面+发光灯带** | **126** | **M**² | **508.8** |
| **16** | **画面** |  | **UV彩印软膜卡布灯箱** | **40** | **M**² | **148.4** |
| **17** | **投影机** |  |  | **10** | **台** | **13780** |
| **18** | **主形象屏** | **LED屏** | **5.5\*3.5** | **高清LED屏** | **19.25** | **M**² | **636** |
| **19** | **展示柜** | **展示柜1** | **木制作L0.66\*W2.55\*H0.49m** | **木制作基层+阻燃多层板+刮灰+打磨+面饰乳胶漆双面+发光灯带** | **1** | **个** | **4770** |
| **20** | **展示柜2** | **木制作L0.48\*W3.17\*H0.54m** | **木制作基层+阻燃多层板+刮灰+打磨+面饰乳胶漆双面+发光灯带** | **1** | **个** | **5830** |
| **21** | **异形展示柜** | **木制作L1.2\*W1.2\*H0.6m** | **木制作基层+阻燃多层板+刮灰+打磨+面饰乳胶漆双面+发光灯带** | **3** | **个** | **2650** |
| **22** | **接待台** | **制作** | **木制作L0.6\*W2.4\*H0.99m** | **木制作基层+阻燃多层板+刮灰+打磨+面饰乳胶漆双面+发光灯带** | **1** | **个** | **4770** |
| **23** | **重庆发光字** | **H：40cm** | **无边框发光字** | **80** | **cm** | **8.48** |
| **二、其他费用** | | | | | | | |
| **序号** | **区域** | **器材名称** | **规格/型号** | **耗材/单位** | **数量** | **单位** | **单价最高限价（元）** |
| **1** | **展位照明灯、射灯等灯具** |  |  |  | **1** | **项** | **12720** |
| **2** | **展位布线、电箱、线板等** |  |  |  | **266** | **M**² | **53** |
| **3** | **绿植** |  |  |  | **1** | **项** | **1272** |
| **4** | **布展运输费** |  |  |  | **10** | **车** | **1060** |
| **5** | **布、撤展人工** |  |  |  | **120** | **人/次** | **318** |
| **6** | **撤场** |  |  |  | **1** | **项** | **12720** |
| **三、报馆费用** | | | | | | | |
| **序号** | **区域** | **器材名称** | **规格/型号** | **耗材/单位** | **数量** | **单位** | **单价最高限价（元）** |
| **1** | **特装施工管理费** |  |  |  | **253** | **M**² | **10.6** |
| **2** | **审图费** |  |  |  | **1** | **次** | **1340.9** |
| **3** | **展位公众险** |  |  |  | **1** | **项** | **848** |
| **4** | **网络** | **临时光纤50M** |  |  | **1** | **项** | **22048** |
| **5** | **电费** | **布展+展期** |  |  | **1** | **项** | **9328** |
| **6** | **施工证** |  |  |  | **50** | **人** | **10.6** |
| **7** | **施工车证** |  |  |  | **1** | **项** | **159** |
| **8** | **灭火器** |  |  |  | **20** | **个** | **53** |
| **四、视频制作** | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | | | **项目子项** | **数量** | **单位** | **单价最高限价（元）** |
| **1** | **裸眼3D特效** | | | **3D建模** | **45** | **秒** | **4240** |
| **2** | **CGI视觉效果** |
| **3** | **材质与调色** |
| **4** | **后期特效合成** |
| **5** | **沉浸式多媒体体验特效** | | | **3D建模** | **60** | **秒** | **3180** |
| **6** | **CGI视觉效果** |
| **7** | **材质与调色** |
| **8** | **后期特效合成** |